--------------------------------------------------------------------------------
【仕様上の限界によるもの】


・一部の画面モードにて下画面の右から２列目のラインが遅延する。

　・30fps制限時にのみ下画面の右から２列目のラインが1/60秒遅れる仕様です。
　　下画面がダイナミックに変化するゲームは60fps表示のご利用をお勧め致します。


・RGB888時に上下画面表示時に上画面を3Dにすると強制的に30fpsになる

　・仕様です。
　　60fpsで上画面3D+下画面を実現するには388Mbps以上の伝送レートが必要ですが
　　USB2.0でリアルタイムに安定して伝送できるデータレートは298Mbps辺りが限界
　　ですので、強制的に30fpsに落としています。


・デジタルサウンド出力にノイズが入る時がある

　・仕様です（色々無理をしているので…)

　　映像データ回線に無理矢理音声データを押し込んでいる状態なので、
　　映像フレームが飛ぶと音声も飛び飛びになります。

　　ヘッドホンを使われる場合はPCに差し込むよりもゲーム機本体に直接を差し込む
　　事が現実的です。


--------------------------------------------------------------------------------
【不具合ではない留意点】


・3DボリュームON/OFFで明るさが変わる

　・3D状態の上画面は視差バリアの影響で画面が暗くなります。
　　その為、こちらもソフト的にパレットを変更して明るく見えるようにする仕様
　　になっています。したがって、ビューアー側の映像もこの影響を受けます。
　　※色校正機能によりある程度修正可能です。

　　基本的には2D表示の時は3DボリュームはOFFにする事をオススメします。
　　※3D ONでビューアー側が2Dモードの場合、左目用の画面のみが映る状態になります。


・省電力モードで明るさが変わる

　・省電力モードはLEDの電力を下げる代わりにソフト的にパレットを変色させて
　　画面を明るく見せかける仕組みですので、ビューアー側の映像も変化します。
　　※色校正機能にて修正可能かもしれませんが、校正後は常に省電力モードにする
　　　必要があります。。

--------------------------------------------------------------------------------
そのほかの不具合報告などは下記の内容をお書き添えのうえ
「webmaster@non-standard.com」までご連絡ください。

・お名前
・ご使用されているSPA3AのDEVIDE ID(ビューアーのメニューから確認可能です)
・上記デバイスに対応したプロダクトキー
・不具合内容(出来るだけ詳しくお書きください)


※ハードウェア側の不具合と思われる現象に関しましては、キャプチャキットを
　ご購入された業者様または販売店さまにご相談ください。

--------------------------------------------------------------------------------
